甘肃省百事兴药业有限公司清洁生产审核信息公示
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《2026年兰州新区重点行业清洁生产审核企业名单的通知》等相关文件规定，现将甘肃省百事兴药业有限公司开展清洁生产审核事宜公告如下：
一、基础信息
1、企业名称：甘肃省百事兴药业有限公司
2、统一社会信用代码：91620100MA71Y72G9W
3、法人代表：王刚
4、地址：甘肃省兰州市兰州新区淮河大道西段908号
5、产品和规模：100吨/年N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸、25吨/年芴甲氧羰基-天冬氨酸-4-叔丁脂、10吨/年Fmoc-N-三苯甲基-L-谷氨酰胺、50吨/年N-alpha-芴甲氧羰基-N-epsilon-叔丁氧羰基-L-赖氨酸（Fmoc-Lys（Boc）-OH）生产线及其附属设施、环保工程等。
二、污染物治理及执行标准
1、废气
（1）含颗粒物废气：经干燥设备自带除尘预处理后并入RTO系统（一级碱喷淋（自带除雾）+RTO+急冷+一级碱喷淋（自带除雾）+活性炭，设置30m高DA001排气筒）；
（2）其它生产线工艺废气及高盐废水蒸发不凝气：经一套一级碱喷淋，处理后并入RTO系统（一级碱喷淋（自带除雾）+RTO+急冷+一级碱喷淋（自带除雾）+活性炭，设置30m高DA001排气筒）；
（3）危险废物库房废气经活性炭吸附处理后经26m高DA002排气筒排放；
（4）污水处理站废气经一级酸喷淋+一级碱喷淋+活性炭吸附处理后经26m高DA002排气筒排放；
有组织大气污染物排放标准
	1#排气筒（RTO排气筒）

	序号
	污染物
名称
	排放标准限值
	执行标准

	
	
	浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	速率（kg/h）
	

	1
	颗粒物
	20
	30
	/
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）表2

	2
	NMHC
	60
	
	/
	

	3
	氯化氢
	30
	
	/
	

	[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK296]4
	硫化氢
	5
	
	/
	

	5
	二氧化硫
	200
	
	/
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）表3

	6
	氮氧化物
	200
	
	/
	

	7
	二噁英
	0.1ng-TEQ/m3
	
	/
	

	8
	臭气浓度
	15000（无量纲）
	
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	2#排气筒（污水处理站、危险废物库房）

	[bookmark: OLE_LINK297][bookmark: OLE_LINK287]序号
	污染物名称
	[bookmark: OLE_LINK286]排放标准限值
	执行标准

	
	
	浓度（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	速率（kg/h）
	

	[bookmark: OLE_LINK298]1
	氨
	20
	[bookmark: OLE_LINK314]26
	/
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）表2

	2
	硫化氢
	5
	
	/
	

	3
	NMHC
	60
	
	/
	

	4
	臭气浓度
	6000（无量纲）
	
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


企业边界无组织污染物氯化氢排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表4标准限值；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织浓度监控限值；氨、硫化氢、臭气浓度等厂界无组织排放监控要求执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值。
无组织污染物排放浓度限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	氯化氢
	企业边界
	0.20
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）表4标准限值

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.00
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	二氧化硫
	周界外浓度最高点
	0.40
	

	氮氧化物
	周界外浓度最高点
	0.12
	

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	甲醇
	周界外浓度最高点
	12
	

	氨
	恶臭污染物厂界标准值
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	硫化氢
	
	0.06
	

	臭气浓度
	
	20（无量纲）
	


2、废水
根据企业各股废水的水质特点，可分为高盐废水、高浓废水、低浓废水，其中：
（1） 高盐水废水收集后经车间反应釜蒸发预处理+厂区预处理（pH调节+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀）+生化处理（生化调节+水解酸化+厌氧池+沉淀池+二级A/O+沉淀池）处理达标后排入园区污水处理站；
（2） 高浓废水经厂区预处理（pH调节+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀）+生化处理（生化调节+水解酸化+厌氧池+沉淀池+二级A/O+沉淀池）处理达标后排入园区污水处理站；
（3） 低浓废水经收集后经厂区生化处理（生化调节+水解酸化+厌氧池+沉淀池+二级A/O+沉淀池）处理达标后排入园区污水处理站。
废水污染物pH、COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类、色度、溶解性总固体等常规污染物执行《兰州新区石化产业投资集团有限公司关于更新报备兰州新区化工园区企业废水间接排放纳管限值的报告》（新石化呈〔2024〕233号）表1间排纳管限值（本项目执行高浓废水纳管限值）”限值要求；氯化物、丙酮、硫酸盐、BOD5、动植物油、硫化物、总铜、TOC等污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求；急性毒性执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）限值要求。
全厂废水排放标准    单位：mg/L
	序号
	污染因子
	限值（mg/L）
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	《兰州新区石化产业投资集团有限公司关于更新报备兰州新区化工园区企业废水间接排放纳管限值的报告》（新石化呈〔2024〕233号）表1

	2
	COD
	6500
	

	3
	氨氮
	50
	

	4
	总氮
	70
	

	5
	总磷
	5
	

	6
	悬浮物
	70
	

	7
	石油类
	20
	

	8
	色度
	100
	

	9
	溶解性总固体
	2000
	

	10
	氯化物
	500
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	11
	丙酮
	20
	

	12
	硫酸盐
	/
	

	13
	BOD5
	300
	

	16
	动植物油
	100
	

	17
	硫化物
	1.0
	

	20
	总铜
	2.0
	

	21
	TOC
	/
	

	13
	急性毒性
	/
	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）


3、固废
固体废物主要包括危险废物和一般固体废物。
（1） 危险废物：主要有有机废液、过滤滤渣、废活性炭、废滤布、废原料包装物、废机油、废润滑油、高浓母液、在线标定废液、污泥。暂存在危险废物贮存库（140.7m2），定期委托兰州海中环保科技有限责任公司、平凉海螺环保科技有限责任公司、兰州盈美环保科技有限公司处理处置。
（2） 一般固体废物主要为生活垃圾，由环卫部门统一清运。
4、噪声
噪声源主要来源于生产设施涉及的泵类、空压机、风机等。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
三、污染物总量达标放情况
污染物排放总量控制指标
	污染源
	污染物
	排污许可证许可排放量（t/a）
	2025年排放总量（t）

	废水排放口
	CODcr
	17.32
	6.901

	
	氨氮
	0.51
	0.057

	废气排放口
	VOCs
	2.282
	1.224


四、公示时间及联系方式
1.公示时间：2026年8月11日-2026年8月24日（共10个工作日）
2.联系方式：龙艳楠13532107080

2026年8月11日
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